## 一、标的清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位** | **备注** |
| 1 | 二类船长 | 本次采购只对岗位进行报价，采购数量及工作地点由采购人根据实际需求确定，人员服从采购人调配。 |
| 2 | 轮机长 |
| 3 | 轮机员 |
| 4 | 驾驶员 |
| 5 | 普通船员 |
| 6 | 挖机操作手 |

## 二、技术要求

为保证采购人2025年度采购人承接的全省航养、应急抢通、经营性疏浚项目的工作顺利进行，需对劳务分包进行采购，以下是服务人员要求：

1、实行个人健康状况承诺制。作业工人须如实说明自身既往病史并确认承诺，不得刻意隐瞒或谎报。不得允许录用患有高血压（≥140/90mmHg）、心脏病、贫血病、癫痫病、恶性肿瘤、肾病综合征、艾滋病患者、人类免疫缺陷病毒（HIV）、既往发生患病史以及其它患病的人。

2、人员退场前，提前7天告知项目经理部；配合项目经理部完成人员的退场手续。

3、本项目所需所有人员都须持证上岗，规范填写船舶航行日志、轮机日志、驳船作业日志、天气预报等，并按照规定组织好船员的消防和救生演习。

4、应与当地气象台保持联系，按时收听当地气象预报并记录船舶日志。及时掌握暴雨预报，提前将船机设备停靠在安全水域，提前检查防雷。暴雨、雷电来临前或水位达到警戒水位时，立即停止施工作业，并将施工船舶停靠在附近安全水域，船上施工人员穿好救生衣，乘坐交通船撤离至岸上。

5、严格执行施工船舶操作规程并组织船员学习操作规程。

6、服从工程所在地的海事部门及项目部安全管理要求。

7、大风、大雾等恶劣天气造成无法作业期限禁止作业。

8、在作业区域设置夜间安全警示标志。

9、投标人必须遵守海洋、海事、海监、边防、交警、城管、环保、市政、规划、建设等政府职能管理部门(包括但不限于以上部门)对施工的相关规定。

10、投标人负责船舶使用的油料等一切材料，并负责日常维护及维修，费用在报价中综合考虑，采购人不另行支付。

11、疏浚淤泥应运至采购人指定的抛泥水域倾倒。

12、投标人须按有关疏浚工程施工技术规范及采购人的疏浚要求进行施工，做到文明施工、安全施工，确保施工质量。

13、疏浚作业和倾倒淤泥等必须符合有关规定和行业规范，自觉接受相关职能部门的检查指导。

14、因不可抗力造成的停工，投标人不可索赔。

15、水位超汛期线禁止施工。

16、投标人应采取有效措施防范施工现场周边农田、大气、水体、建筑物及其他设施受到干扰、污染和损害。

17、投标人应按有关规定妥善处理因施工作业产生的废水、废气、噪声、淤泥、建筑垃圾等各种影响环境的因素。

18、投标人应配合当地生态环境部门大气、水土保持等监测工作，对超标问题及时整改。

19、投标人应按采购人的企业文化建设总体要求，规范和统一相关标识。

20、投标人不得倒卖红线内的土石方、弃渣等。

**21、投标人投标文件中提供二类船长、轮机长、轮机员、驾驶员、普通船员至少1人的船员适任证书复印件，提供挖机操作手至少1人的特种作业证书复印件。**

**注：以上“技术要求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。**