**附件1：**

**排污许可环境自行监测服务项目采购需求及评审规则**

**一、技术要求**

**1、工作范围：**

南昌市第一医院排污许可环境自行监测服务项目服务范围含东湖院区、青山湖院区、九龙湖院区、眼科医院共四个排污口。

**2、需求：**

2.1、供应商必须符合国家和地方颁布的环境保护法律法规、标准和环境监测技术规范，并自愿签订质量保证承诺书。

2.2、由供应商编制自行监测方案、开展自行监测，在全国污染源监测信息管理与共享平台填报上传环境自行监测内容，根据国家环保部门要求及时变更排污许可证相关内容，并按要求书写季报、年报等。

2.3、检测报告中必须包含佐证材料，证明按技术规范进行取样。取样人员必须经过供应商专业培训持证上岗(上岗证)，所有取样照片必须使用水印相机（照片附带时间定位等水印信息）。

2.4、供应商严格按照国家有关检测技术规范及分析方法的要求进行检测，为医院提供准确、可靠、有效的数据。

2.5、根据医院检测服务内容要求，供应商须向医院提供检测报告的同时，提供检测报告电子版及原始记录。

2.6、供应商应当配备专门服务团队（至少1名负责人，及相关服务人员），并自行提供检测设备，开展检测工作过程中，严格遵守医院的安全操作规程。

2.7、供应商实验室CMA资质附表中须含括自行监测方案中所有检测项目。如遇突发性情况需要分包的的检测因子，按照国家相关规定，通过医院和供应商双方共同协商，分包至具备相应检测资质的实验室进行检测，分包检测因子的检测结果将纳入本项目约定的检测内容中。相关费用由供应商承担，医院不再另行支付。

2.8、供应商须对医院的检测报告（技术报告）保密，未经医院书面同意，不得泄露，也不得将与本项目有关的技术资料用于任何经营及开发活动。

2.9、在医院接受生态环境部门检查或工作指导时，供应商须派专业人员到场协助，并做好后期的整改工作。（仅限于自行监测工作内容）

2.10、排污许可环境自行监测工作必须按照监测方案进行监测服务。

监测方案详见附件2：《南昌市第一医院监测方案四个排污口》

**二、商务要求**

**1、服务期限：**服务期二年。

**2、服务进场时间：**合同签订后五个工作日内必须进场。

**3、服务地点：**南昌市第一医院东湖院区、眼科医院、青山湖院区、九龙湖院区。

**4、付款方式**

自合同生效之日起，按季度支付服务费。每个季度的服务期满后，下一季度的首

月凭成交人提供的等额发票结算。

**5、服务质量保证和售后服务：**

5.1 供应商应按《南昌市第一医院监测方案四个排污口》要求做好排污许可环境自行监测服务工作。

5.2 供应商应按磋商文件规定的技术要求、质量标准及依据合同和相关环保政策法 规开展服务工作，全力配合医院接受相关检查。

5.3 成交供应商须维护本项目各类设施、设备的完好，如因成交供应商员工责任造 成采购人物品损坏、丢失损失的，成交供应商应承担全部责任，并作相应的赔偿。

5.4 建立完善的追踪诊断系统，做到及时发现问题和解决问题。

5.5 每月对相关完成的工作进行汇总，并及时向采购人提交。

**6、验收：**

6.1 成交供应商按照招标文件“技术规格参数 ”的规定实施服务，服务各项报告等 技术文件按采购要求交采购人确认、验收；

6.2 成交供应商不得转包，不得降低质量要求；

6.3 成交供应商须在合同订立起当天内服务人员按要求到位并运作该项服务。

**7、其他要求：**本项目报价为总价包干，包括完成本项目所有的人工、设备、货物、 材料、税费、服务等一切费用，采购人不再另外支付其他费用。

**三、评审规则（50分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审点** | **评审内容** | **分值** |
| 价格（10分） | 报价得分= (评标基准价/投标报价)×10**满足采购公告要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。** | 10 |
| 技术部分（25分） | 技术指标及要求 | 完全响应采购公告“采购需求”技术要求中所有实质性条款 ，任何一项不满足投标无效。**评审依据：技术要求响应/偏离表。** | 符合性评审 |
| 项目实施方案 | 投标人针对本项目需求提供项目实施方案，方案内容包含但不限于以下内容：①项目总体规划及管理制度；②团队组成及工作流程；③实施细节及进度安排；④总结分析；⑤数据录入等服务。每提供一项得2分；此项最高得10分。**评审依据：根据响应文件中的项目实施方案内容进行评分。** | 10分 |
| 人员配备 | 1、拟派本项目项目负责人具有环境相关（含化学、化工）专业高级工程师职称的，得3分；项目负责人具备硕士学历的，得1分。本项最高得4分。2、拟派本项目项目组成员具有环境相关（含化学、化工）专业高级工程师职称的，每有1人得2分，最高得4分。**1-2项评审依据：提供职称证书、学历证书复印件加盖公章。** | 8分 |
| 硬件实力 | （1）pH计≥4台，得1分；（2）真空箱气袋采样器≥4台，得1分；（3）噪声仪≥4台，得1分；（4）环境空气颗粒物综合采样器≥16台，得1分；（5）烟尘采样器≥4台，得1分；（6）分光光度计≥1台，得1分；（7）气相色谱仪 ≥1台，得1分。**评审依据：提供设备采购发票扫描件或租用合同扫描件加盖供应商公章。** | 7分 |
| 商务部分（15分） | 商务要求 | 完全响应招标文件“采购需求”商务要求中所有实质性条款 ，任何一项不满足投标无效。**评审依据：商务要求响应/偏离表。** | 符合性评审 |
| 业绩 | 2023年1月1日以来，供应商有类似项目业绩（排污许可环境自行监测服务），每提供一个得2分，最高得12分。**评审依据：提供合同扫描件加盖公章，未提供不得分。** | 12分 |
| 售后服务 | 在项目服务过程中，承诺接到业主通知后派遣一名工程师1小时内到达现场处理问题的得3分；承诺接到业主通知后派遣一名工程师2小时内到达现场处理问题的得2分；承诺接到业主通知后派遣一名工程师3小时内到达现场处理问题的得1分。 **评审依据：提供承诺函并加盖公章。** | 3分 |