**附件1：**

**婴幼儿体检测量仪项目市场调研需求**

1、婴幼儿身高、体重一体式测量；

2、主体采用环保工程塑料一次性注塑成型，符合人体工程学的全流线结构设计，外观结构不得有明显棱角等危险隐患；

3、内置不间断电源，在没有外接电源或突然断电时可长时间使用至少2小时以上，在接外接电源时自动充电；

4、大屏幕LCD显示器，可清晰显示体重读数；

5、最大量程：0Kg-50Kg，分度值：10g；身高量程：30cm-110cm，分度值：1mm；

6、设备质保3年。