一、标的清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	1
	有色金属结构材料全国重点实验室键合铜材真空铸造系统
	1
	套
	/

	包含：

	1.1
	真空定向下引拉铸炉
	1
	台
	核心产品

	1.2
	真空合金铸造炉
	1
	台
	


二、技术要求
（一）键合铜材真空铸造系统
（1）真空定向下引拉铸炉
1）可熔铸金银铜等金属；
2）熔炼温度：最高可达1800℃；温度精度≤±1℃；
3）拉铸速度：30-200mm/min，双侧辊同步牵引；
4）极限真空度：≤0.005Pa；
5）惰性气体恒压保护范围：≤0.5-2kPa（相对压力）；
6）频率可切换：双频段，3KHz-6KHz、13KHz-16KHz。
7）出杆直径≤φ8mm；
8）单炉重量最高≤10kg（以铜计）；
9）预留数字化升级接口。
（2）真空合金铸造炉
1)可熔铸铜基材料；
2)熔炼温度：最高可达1800℃；温度精度≤±1℃；
3)极限真空度：≤0.005Pa；惰性气体恒压保护范围：0.5-2kPa（相对压力）；
4)频率可切换：双频段，3-6KHz、13-16KHz。
5)单炉重量最高≤5kg（以铜计），具备浇铸功能和降坩埚功能；
6)预留数字化升级接口。
注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
