
[bookmark: _Toc24956][bookmark: _Toc22936]南昌医学院护理学院教学仪器设备采购
项目信息

一、项目基本情况
项目名称：南昌医学院护理学院教学仪器设备采购项目
采购方式：公开招标（最低评标价法）
合同履行期限：合同签订后20个日历日内。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
本项目是否接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc22458][bookmark: _Toc5686]二、投标人的资格要求
[bookmark: _Toc31052][bookmark: _Toc20978][bookmark: _Toc1729][bookmark: _Toc13479][bookmark: _Toc17112]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。
3.投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参加本项目的政府采购活动。
[bookmark: _Toc23250][bookmark: _Toc655][bookmark: _Toc23725]4.落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: _Toc29678][bookmark: _Toc25777][bookmark: _Toc12124]本项目专门面向中小企业采购。所投产品的制造商须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。（投标文件中须提供有效的中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）
5.本项目的特定资格要求：无。

[bookmark: _Toc28817][bookmark: _Toc21259][bookmark: _Toc14604][bookmark: _Toc3848][bookmark: _Toc15337]三、采购需求
1、标的清单
	[bookmark: _Toc25545][bookmark: _Toc24924][bookmark: _Toc2349][bookmark: _Toc29296]序号
	名称
	数量
	单位
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	是否核心产品

	1
	中医智能拔罐、刮痧、推拿练习模型
	28
	套
	工业
	否

	2
	中医舌诊模型舌苔病态变化症状模
	4
	套
	工业
	否

	3
	推拿模型
	20
	套
	工业
	否

	4
	全功能中医模拟训练模型
	2
	套
	工业
	否

	5
	脉象训练仪
	2
	套
	工业
	否

	6
	中医推拿床配套组件
	28
	套
	工业
	否

	7
	仿古穴位铜人
	1
	套
	工业
	否

	8
	中医舌象智能辅助诊断系统（教学版）
	1
	套
	工业
	否

	9
	临床技能训练移动示教车教学系统
	3
	套
	工业
	是

	10
	临床技能训练移动示教车
	3
	套
	工业
	否

	11
	中药材磨粉碎机
	3
	台
	工业
	否



2、技术要求
	[bookmark: _Toc27812][bookmark: _Toc22817]序号
	标的名称
	主要技术参数

	1
	中医智能拔罐、刮痧、推拿练习模型
	高仿真背部人体模型，皮肤触感真实，柔软有弹性，可触及肩胛骨、大椎，各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志；
可使用真实罐具进行拔罐操作，造成负压后，可明显看到皮肤高出表面，负压不够时则不能吸附于皮肤表面；
在模型表面或罐口涂抹润滑剂后，可进行走罐、闪罐操作；
可用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术等操作，满足中医适宜技术多项技能的操作练习；
可使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作。

	2
	中医舌诊模型舌苔病态变化症状模
	硅胶材质，模型展示至少30种正常舌苔及各种疾病在舌苔上的病态变化症状。

	3
	推拿模型
	采用PVC材料制成，穴位采用雕刻方法制作，显示清晰、耐磨损，能帮助学习者准确找到穴位位置。

	4
	全功能中医模拟训练模型
	全身仿真皮肤触之柔软、手感逼真；
督脉任脉至少53穴位，常用经外奇穴至少38个；
可进行全身各种穴位艾灸：艾柱灸包括直接灸、间接灸（隔姜灸、隔盐灸、隔蒜灸）及艾条灸的训练及考核；
可涂抹刮痧油用刮痧板按经络循行方向进行中医刮痧技能训练和考核；
模型材料耐火耐高温，可开展中医拔罐技能训练，可用真实罐具进行拔罐的考核操作。拔罐时模拟皮肤表面可被负压吸入罐中。不仅可使用无火真空拔罐器具进行负压拔罐，并可使用火罐进行闪罐、走罐、针罐操作并有真实的吸附；
可进行中医各种推拿技能训练的实际操作和考核如：推法、拿法、运法、柔法、按法、摩法等。

	5
	脉象训练仪
	1、 模拟人体常见脉象；
2、集浮取、中取、沉取三种于一身；
3、可调整并存储所有脉象的脉幅(至少8个等级)和脉压（至少256等级）值；
4、一条仿真手臂可以自动输出至少28种脉象；
5、具有寸关尺不少于3个诊脉部位，触诊时寸、关、尺自动识别支持指示灯显示。液晶屏幕实时显示脉图，屏幕上的脉搏波与脉象完全同步，全按键选择设置，操作界面友好。

	6
	中医推拿床配套组件
	推拿床（1张）：
尺寸：长宽高≥190cm*70cm*65cm
材质：钢架材质
皮革床面
操作凳（4张）：
凳面颜色：统一
凳面材质：硬质厚皮革，防刮耐磨防水PU皮；
脚垫样式：叉马蹄钉款(不可拆卸)；
钢管配件：钢管电镀，钢管及配件壁厚≥1.2mm；
高度：防爆气压杆，至少3档调节调节，41cm-51cm。

	7
	仿古穴位铜人
	用PVC制成，带底座。尺寸：≥178CM高，详细地标明了至少14条主要经络线，身体右侧是至少361个经穴和至少48个经外穴以及骨度线，即用“寸”来方便地测量针灸点之间的距离。身体左侧是皮下组织，显示神经系统分布、动静脉、血管和肌肉构造，标明主要经络线上没有标明的手足部的经外穴。适用于中医针灸和推拿等教学。

	8
	中医舌象智能辅助诊断系统（教学版）
	1、交互式理论学习中心：内置3D舌象解剖模型、病理动态演示及名医经验视频，让抽象理论直观可感。配套交互式教学内容，边学边练强化记忆；
2、模拟诊断实验室：提供虚拟舌象生成器，学生可自定义病理特征（如裂纹舌、黄腻苔），系统引导分步操作：从舌体分割、颜色校准到特征关联，实时验证诊断思路，避免“只看表象，忽略整体”；
3、智能考核与个性化反馈：题库涵盖选择题、操作题及综合案例分析，AI自动评分引擎从舌体分割准确率、特征提取完整度到辨证逻辑，多维度生成能力画像。教师可通过仪表盘追踪班级错题热点，精准教学；（注：本项须提供功能演示视频，投标人需将各项功能模块演示及讲解佐证要点录制视频，视频画面完整清晰。演示内容以mp4、rmvb、mkv格式（建议同时备份几个不同格式的）存储于U盘中递交，演示总时长不超过15分钟，未提供演示或演示内容不满足上述技术要求的视为无效响应。评审现场不支持外网，演示U盘可通过邮寄或现场递交等方式在开标时间前递交至采购代理机构，U盘需密封包装，包装封面须标注投标人名称并加盖投标人公章，逾期不予接收，如因快递、U盘损坏、视频格式等问题导致评审期间无法正常解码播放的，视为演示不成功，响应无效）
4、教师专属管理平台：学习分析仪表盘可视化学生能力雷达图，辅助教师挖掘教学薄弱点；
5、台车（1台）：高精度舌象采集模块，配备环形补光灯，确保舌象采集稳定性。交互式触摸屏支持多点触控与手势操作，实时响应虚拟舌象生成器、分步诊断引导等教学操作；
6、无线投屏模块：支持教师端向学生机同步投屏课堂实操演示。（注：本项须提供功能演示视频，投标人需将各项功能模块演示及讲解佐证要点录制视频，视频画面完整清晰。演示内容以mp4、rmvb、mkv格式（建议同时备份几个不同格式的）存储于U盘中递交，演示总时长不超过15分钟，未提供演示或演示内容不满足上述技术要求的视为无效响应。评审现场不支持外网，演示U盘可通过邮寄或现场递交等方式在开标时间前递交至采购代理机构，U盘需密封包装，包装封面须标注投标人名称并加盖投标人公章，逾期不予接收，如因快递、U盘损坏、视频格式等问题导致评审期间无法正常解码播放的，视为演示不成功，响应无效）

	9
	临床技能训练移动示教车教学系统
	一、教师机1套：
（一）主机
1.一体化主机，长时间稳定运行；M2固态硬盘≥1TB；≥1×USB接口、≥1×HDMI接口、≥1×RJ45接口；支持U盘复制录制的示教视频；
2.音频设备：≥1个高灵敏度麦克风，实时采集示教讲解声音；
3.配备教师用无线领夹式麦克风1套。支持UHF频段，有效传输距离≥30米（视距）。
（二）显示器（1个）
1.≥23.8英寸16:9 IPS屏，分辨率≥1920×1080，刷新率≥60Hz；
2.投射电容式≥10点触控，内置至少双2W立体扬声器，画面显示延时≤1秒。
（三）高清云台摄像机1台
1.与推车一体化集成，≥1/2.8英寸传感器，总像素≥207万；输出≥1920×1080，帧率≥60fps；
2.≥12倍光学变焦，≥10倍数字变焦 ；
3.支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦；
4.信噪比≥50dB，具备2D/3D数字降噪功能。
（四）高清特写摄像机2台
1.与支臂一体化集成，≥1/2.5 CMOS，效像素≥828万，输出分辨率≥4K（3840×2160），帧率支持25/30fps；
2.≥10倍光学变倍，≥5倍数字变焦；自动聚焦+手动按键变焦；HDMI+网络接口，RJ45(10M-100M）。信噪比≥50dB，具备2D/3D数字降噪功能。
（五）移动推车（1台）
1.车体：铝合金+ABS工程塑料，哑光喷塑，防滑易清洁；模具成型工作台面，工作台面有效置物尺寸约59cm*39cm，台面承重≥20公斤，可前置拉手；
2.悬停长支臂（2个）：≥1.2米可折叠，水平≥360°、俯仰≥60°，手动自由调节并自动悬停，多角度拍摄+投屏；
3.脚轮：配备静音医用万向脚轮，其中至少2个带刹车功能；
4.升降功能：台车支持手动或电动升降，升降行程≥30cm，适应不同身高教师操作；
5.机柜箱体：内置线材管理机柜，用于收纳主机、电源适配器等设备，保持台面整洁。
6.示教车在≤-5℃的低温环境中贮存2h，试验后应正常工作；示教车在≥40℃的高温环境中贮存2h，试验后应正常工作。（注：按GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A: 低温》及《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B: 高温》标准，投标人须在投标文件中提供由具备相应检测资质的检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件，未提供或提供不符合要求的视为无效响应）
（六）软件功能（内置主机）
1.实时示教：≥1080P/60帧高清接入，支持1080P、720P自适应输入输出； 
2.学生反示教：九宫格分页小窗，双击全屏，全屏双击退出；支持≥20路画面扩展；（注：本项须提供功能演示视频，投标人需将各项功能模块演示及讲解佐证要点录制视频，视频画面完整清晰。演示内容以mp4、rmvb、mkv格式（建议同时备份几个不同格式的）存储于U盘中递交，演示总时长不超过15分钟，未提供演示或演示内容不满足上述技术要求的视为无效响应。评审现场不支持外网，演示U盘可通过邮寄或现场递交等方式在开标时间前递交至采购代理机构，U盘需密封包装，包装封面须标注投标人名称并加盖投标人公章，逾期不予接收，如因快递、U盘损坏、视频格式等问题导致评审期间无法正常解码播放的，视为演示不成功，响应无效）
3.录制与点播：一键录制、暂停/继续、红点闪烁提示；录制同时可多点投屏/反示教；
4.画中画与批注：支持画中画叠加显示，支持实时画板批注功能，可将批注的书写过程及视频画面同步展示到所有接收终端屏幕上；
5.直播推流：支持RTMP/RTSP标准协议直播推流，便于拓展网络教学场景；
6.支持保存录制的视频到本地；
7.支持单镜头放大展示画面；
8.账号管理功能；
9.支持查看护理技能操作视频和护理相关虚拟仿真教学资源。（注：本项须提供功能演示视频，投标人需将各项功能模块演示及讲解佐证要点录制视频，视频画面完整清晰。演示内容以mp4、rmvb、mkv格式（建议同时备份几个不同格式的）存储于U盘中递交，演示总时长不超过15分钟，未提供演示或演示内容不满足上述技术要求的视为无效响应。评审现场不支持外网，演示U盘可通过邮寄或现场递交等方式在开标时间前递交至采购代理机构，U盘需密封包装，包装封面须标注投标人名称并加盖投标人公章，逾期不予接收，如因快递、U盘损坏、视频格式等问题导致评审期间无法正常解码播放的，视为演示不成功，响应无效）
二、学生机3套：
（一）主机（1台）
1.一体化嵌入式主机，支持7×24小时连续运行；内置Android 11及以上系统，≥4 GB运行内存，≥32 GB存储空间。
2.接口：≥1×USB接口、≥1×HDMI接口、≥1×RJ45接口；USB支持U盘直接复制录制视频。
（二）显示器（1个）
1.≥15.6英寸16:9 IPS屏，≥1920×1080分辨率；
2.电容式多点触控（≥10点），触摸定位精准，支持手势操作。
（三）高清特写摄像机（1个）
1.与支臂一体化设计，≥1/2.5英寸CMOS，有效像素≥828万，输出分辨率≥4K（3840×2160）；
2.≥10倍光学变倍，≥5倍数字变焦；
3.支持自动聚焦+手动按键变焦；
4.信噪比≥50dB，具备2D/3D数字降噪功能。 
（四）移动推车及支臂
1.车体：铝合金+ABS工程塑料，哑光喷塑； 
2.悬停长支臂：≥1.2米可折叠，旋转；
3.配备静音医用万向脚轮，其中至少2个带刹车功能。内置线材管理机柜。
（五）学生机系统软件功能
1.实时示教展示：教师机点击投屏后，学生机实时显示示教画面；学生端摄像头画面可同步到大屏。（注：本项须提供功能演示视频，投标人需将各项功能模块演示及讲解佐证要点录制视频，视频画面完整清晰。演示内容以mp4、rmvb、mkv格式（建议同时备份几个不同格式的）存储于U盘中递交，演示总时长不超过15分钟，未提供演示或演示内容不满足上述技术要求的视为无效响应。评审现场不支持外网，演示U盘可通过邮寄或现场递交等方式在开标时间前递交至采购代理机构，U盘需密封包装，包装封面须标注投标人名称并加盖投标人公章，逾期不予接收，如因快递、U盘损坏、视频格式等问题导致评审期间无法正常解码播放的，视为演示不成功，响应无效）
2.录制与保存：一键录制，录制中可开始/结束；结束自动弹出保存窗口。
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	临床技能训练移动示教车
	一、移动推车（1台）
1、车体材质：铝合金型材+ABS工程塑料，表面哑光喷塑处理，防滑易清洁。工作台面模具成型，工作台面有效置物尺寸约59cm*39cm，台面称重≥20公斤，可前置拉手。
2、悬停支臂（2个）：支持≥2个摄像机支臂，长度≥1.2米，可折叠收缩。水平旋转≥360°，俯仰≥60°，手动调节后自动悬停。
3、脚轮：超静音万向脚轮，带脚刹，四轮着地。
4、显示器支架：承重≥20KG。
二、高清特写摄像机2个（双枪机）
1、与支臂一体化集成，传感器≥1/2.5英寸CMOS，有效像素≥824万，输出分辨率≥4K（3840×2160）。光学变焦≥10倍，数字变焦≥5倍。支持自动聚焦及手动按键变焦。信噪比≥50dB，具备2D/3D数字降噪功能；
2、输出接口：HDMI×1，RJ45网络接口×1（10M/100M自适应）。
三、显示器1个
尺寸≥23.8英寸，16:9 IPS屏，分辨率≥1920×1080，刷新率≥60Hz。投射电容式触摸屏，支持≥10点触控。内置至少双2W立体声扬声器。（画面显示延时≤1秒）
四、终端主机1个
一体化主机，支持长时间稳定运行。M.2接口固态硬盘≥1TB。接口：≥1×USB、≥1×HDMI、≥1×RJ45。支持U盘直接复制录制视频（MP4格式）。配备≥1个高灵敏度麦克风，支持采集示教讲解声音。
五、软件功能（内置主机）
1.实时示教：≥1080P/60帧高清接入，支持1080P、720P自适应输入输出； 
2.录制与点播：一键录制、暂停/继续、红点闪烁提示；录制同时可投屏；支持保存录制的视频到本地；
3.支持单镜头放大展示画面；画面批注功能，可将批注的书写过程及视频画面同步展示到所有接收终端屏幕上；
4.账号管理功能；
5.支持查看护理技能操作视频和护理相关虚拟仿真教学资源。
6.投屏方式：①无线投屏（WiFi网络）；②有线投屏（HDMI直连）；③一对多投屏（一台示教车同时投屏至多个显示终端）；（注：本项须提供功能演示视频，投标人需将各项功能模块演示及讲解佐证要点录制视频，视频画面完整清晰。演示内容以mp4、rmvb、mkv格式（建议同时备份几个不同格式的）存储于U盘中递交，演示总时长不超过15分钟，未提供演示或演示内容不满足上述技术要求的视为无效响应。评审现场不支持外网，演示U盘可通过邮寄或现场递交等方式在开标时间前递交至采购代理机构，U盘需密封包装，包装封面须标注投标人名称并加盖投标人公章，逾期不予接收，如因快递、U盘损坏、视频格式等问题导致评审期间无法正常解码播放的，视为演示不成功，响应无效）
7.直播推流：支持RTMP/RTSP标准协议直播推流，便于拓展网络教学场景。
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	中药材磨粉碎机
	1、304不锈钢粉碎仓；
2、电压：220V/50Hz-60Hz；
3、细度：30目-300目；
4、转速：≥28000转/每分钟。
5、功率：1800瓦。



3、商务要求
	序号
	条款名称
	需求说明

	1
	交付时间
（期限）
	合同签订后20个日历日内。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

	2
	交付地点
（范围）
	南昌医学院象湖校区1号实训楼

	3
	履约保证金
	1、履约保证金金额：合同金额的10%；
2、履约保证金递交方式：合同签订后10个日历日内，中标人应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人递交履约保证金；
3、履约保证金退还方式、时间、条件：履约保证金在本合同履行完毕并验收合格后，由中标人向采购人提出退还履约保证金申请，采购人收到中标人申请后10个工作日内一次性退还（不计利息）；
4、履约保证金不予退还情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
5、逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。

	4
	包装和运输
	符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

	5
	安装调试
	符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

	6
	试用期
	全部货物的供货、安装、调试完成后7个日历日

	7
	项目验收
	1.中标（成交）供应商在交货及验收活动中，必须遵守采购人的有关规定。
2.中标（成交）供应商负责将本次采购产品运抵采购人指定的交货地点，之后由采购人严格按照合同、响应文件及答疑记录进行验收。
3.验收：试运行期结束后，采购人在收到中标（成交）供应商书面验收通知后，应尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件进行验收。
4.相关检验检测和验收费用，全部由中标（成交）供应商承担。

	8
	付款条件
（进度和方式）
	货物安装调试、试用并经验收合格后，中标（成交）供应商向采购人提供发票等有效凭证，采购人于10个工作日内向中标（成交）供应商支付100%合同款。   
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	售后服务
	[bookmark: _GoBack]1.必须提供自所响应货物、服务通过最终验收合格、签署验收报告之日起36个月的质量保证期，软件提供至少60个月的升级服务，在本项目承诺的质量保证期内实行“三包”服务。
2.维修响应时间：质量保证期间，提供7*24小时的电话故障服务受理。必要时，48小时内到达设备使用现场提供现场支援，在到达货物使用现场后一周内，解决货物使用问题或故障。若使用问题、故障在检修后一周内仍无法解决，中标人需提供不低于故障货物档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。
3.技术服务：自最终验收合格之日起3个日历日内，中标（成交）供应商必须将所有相关技术资料（包括但不限于所提供产品的使用说明书、合格证、服务手册等）交采购人留存备案。
4.中标（成交）供应商必须对其所提供的货物及采用的相关技术进行现场培训，以满足采购人在日常存储、使用、操作等方面的需求。因培训而产生的一切费用均由中标（成交）供应商承担。
5.中标（成交）供应商应遵守采购人各项管理制度，服从采购人的安排和管理。安全操作，文明施工，保持环境卫生整洁，货物安装后要做好卫生清理工作，做好安全防范措施，如中标（成交）供应商因违反上述约定造成采购人人身、财产损害的，由中标（成交）供应商承担赔偿责任，同时中标（成交）供应商在合同履行过程中发生的任何人身伤亡事故，均由中标（成交）供应商承担一切法律责任及赔偿责任。
6.定期巡检：质保期内每年至少提供1次巡检维护，出具巡检报告。
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	其他
	中标（成交）供应商需向采购人提供不少于1次面向全校师生的“科研仪器的使用场景、热点研究方向应用、使用、保养及维护”培训讲座，培训人由行内专家学者或具备资质的工程师担任，具体应用仪器设备类别、时间和培训人数与采购人协商确定，以上培训产生的费用由中标（成交）供应商承担。


注：以上所有技术要求和商务要求必须完全满足，否则视为无效响应。
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