一、采购清单
	序号
	采购标的名称
	数量
	单位

	1
	江西省信江船闸通航中心昌江渠化工程鲇鱼山航运枢纽挡水及泄水闸坝安全运行分析评估报告
	1
	项

	2
	江西省信江船闸通航中心昌江渠化工程凰岗枢纽挡水及泄水闸坝安全运行分析评估报告
	1
	项


二、技术要求

（一）项目概况

凰岗枢纽位于上饶市鄱阳县凰岗镇上游0.5km处，为昌江渠化工程的第二级枢纽，上游距鲇鱼山枢纽19km，下游至鄱阳县昌江河口51km。1992年4月完建并通过初验后正式投入使用，枢纽任务以航运为主，兼顾灌溉、供水等综合利用，正常挡水位17.3m，船闸通航能力满足五级航运标准。凰岗枢纽现状规模及内容：通航300t级驳船队的船闸一座，净宽10m的泄水闸12孔（总长138.75m），总长120m的滚水坝，长319.6m的公路桥（已检测为公路三类桥梁并已限载）。

鲇鱼山枢纽位于景德镇市鲇鱼山镇政府上游0.5km处，为昌江渠化工程的第一级枢纽，下游距凰岗枢纽19km，至鄱阳县昌江河口70km。1987年以来鲇鱼山枢纽各主体单项工程陆续投入运行，1989年4月完建，1991年9月通过初验。枢纽任务以航运为主，兼顾发电灌溉、城市取水及景德镇电厂工业用水等综合利用，正常挡水位22.2m，船闸通航能力满足五级航运标准。鲇鱼山枢纽现状规模及内容：通航300t级驳船队的船闸一座，净宽10m的泄水闸13孔（总宽153.5m），总装机容量3000kW的河床式电站一座，净宽7m的公路桥一座以及近1.8km长的防洪缓冲堤。

凰岗、鱼山船闸建成已运行30多年，设备设施陈旧老化，凰岗枢纽计划于2027年8月开始拆除，鱼山枢纽计划于2028年9月开始拆除。

依据《中华人民共和国航道法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》、《通航建筑物运行管理办法》《水闸安全鉴定管理办法》（水运管〔2026〕34号）、《水闸报废管理办法》以及《江西省水利工程条例》相关规定，全面掌握两座枢纽待拆除期间挡水及泄水闸坝实际安全状态，排查运行风险隐患，防范坍塌、渗漏、汛期险情等安全事故发生，保障工程过渡期运行安全、防洪度汛安全及周边公共安全，拟对凰岗、鱼山枢纽挡水及泄水建筑物开展拆除前安全运行分析评估。

（二）项目内容

对昌江渠化工程凰岗、鲇鱼山航运枢纽挡水及泄水闸坝结构安全、金属结构等进行安全复核评估。具体工作内容如下：

（1）收集近5年的运行管理情况和安全监测数据等资料，现场核查挡水及泄水闸坝结构破损、金属结构老化等现状，必要时根据情况开展现场检测进行辅助；

（2）复核结构、金属结构等安全，评估不利工况下挡水及泄水闸坝的安全运行能力及存在的安全风险；

（3）提出过渡期巡查监测、应急处置措施；

（4）形成安全运行分析评估报告，作为两座枢纽拆除前安全运行管理的技术支撑。
注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
