附件1：

危化品存放柜、组织玻片、蜡块存放柜项目市场调研需求

一、危化品存放柜：
（1）易燃液体储存柜需求：（2个）

1.外观标识：黄色柜体，醒目标注“易燃液体”“禁止烟火”及GHS火焰标识。
2.材质结构：柜体采用≥1.5mm冷轧钢板，内部层板为防静电镀锌钢板，可调节层间距。 
3.安全配置：双锁管理

4.规格：不超过1850mm×1100mm×1100mm（高×长×宽）
（2）腐蚀性液体储存柜需求：（1个）

1.外观标识：蓝色柜体，标注“腐蚀品”及GHS腐蚀标识。 
2.材质结构：柜体外层为钢板，柜体内胆全部采用瓷白色PP板。

3.安全配置：双锁管理

4.规格：不超过1850mm×1100mm×1100mm（高×长×宽）
二、蜡块存放柜需求：（12组）

1.规格：约1295mm*450mm*478mm（高*长*深）。

2.采用优质SPCC冷轧钢板，底座1.2㎜冷轧钢板，箱体0.8㎜冷轧钢板，抽屉0.8㎜冷轧钢板，每组3节，加底座一只，每节六个大抽，中间有蜡块专用固定分隔条可灵活归类，可存放包埋盒蜡块12000块左右。每节均带锁,锁具使用互开锁。

3.拉手：ABS暗拉手或铝合金拉手表面处理：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂。

4.专用插槽、标签一体化冲压成型。
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三、组织玻片存放柜需求（2组）

1.规格：约450mm*500mm*1625mm（长*深*高）

2.采用优质冷轧钢板，底座1.2㎜冷轧钢板，箱体0.8㎜冷轧钢板，抽屉0.8㎜冷轧钢板，七二十抽（4大节，每节18抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片850张，每组存放切片60000张以上），玻片专用抽板式滑道，底部由4颗螺母固定.抽屉内置暗锁，防滑功能。拉手采用ABS镀铬，抽屉内有金属分隔条，便于存档。每大节均带门带锁,锁具使用互开锁,柜体表面处理脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂。插槽：金属开模专用插槽。[image: image1.jpg]



四、质保三年

