[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: _GoBack]附件1：
康复设备市场调研需求
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]项目1.中药熏蒸仪项目市场调研需求
（一）中药熏蒸仪技术参数：
1、药液容量：双缸设计，总容量≥6L； 
2、双喷头通道可分别进行功能设置，双药缸可同时喷出2种不同的药物治疗； 
3、具有药液水位监测功能； 
4、具有故障自检功能； 
5、预热温度可调； 
6、预加热时间≤15min； 
7、治疗时间1～99min可调；
8、具备三通道散热功能；
9、具备自动控制废液排放功能；
10、具备红外测温技术，实时监测皮肤表面 温度；
11、具有吸水装置，防治喷头滴水； 
12、设备质保五年；
13、维修时提供备用机。
（二）配置：中药定向透药仪（数量：2台）
技术参数：
1、工作频率 中频频率:2000HZ+15%,低频调制频率:75HZ+15%,；
2、脉冲宽度:0.180MS+20%；
3、输出强度：500欧负载；
4、中频输出电流:0~85MA；
5、最大脉冲电流≤100MA；
6、具有输出闭锁保护功能；
7、定时时间:自动设定25MIN，手动控制定时范围1~60MIN。

[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK22]项目2.艾灸仪项目市场调研需求
（一）艾灸仪技术参数：
1、红外光波长范围580nm～1050nm；
2、具有防倾倒保护功能；
3、红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W；
4、治疗头可以三维旋转方向设有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落；
5、红外光的光疗强度档位1-3档可调；
6、红光输出≥2路，艾灸输出≥2路，可独立控制输出；
7、光疗频率6档可调；
8、艾灸加热温度100℃—160℃可调，允差±10℃，级差10℃；
9、工作时间1min-99min可调，级差1min，允差±60s，开机默认30min；
10、治疗温度不超过60℃；
11、工作噪音≤60dB(A)；
12、质量保证期五年；
13、仪器设备出现故障，能在24小时内提出解决方案（维修时提供备用机）。
（二）配置：火针（数量：720根）
技术参数：
1、火针应整洁、无破损、无污物、无杂质。针尖部位圆正不偏，无毛刺、弯钩；
2、针体表面粗糙度Ra≤0.8um；
3、针体耐腐蚀性能:针体应具有良好的耐腐蚀性能；
4、针柄:火针的柄部不得有毛刺；
5、平直:针体应平直；
6、色泽:火针的柄部表面色泽应均匀；
7、该产品由针体和针柄构成，针柄由铜制成，针体由钨钢合金制成。

[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK23]项目3.超声神经肌肉刺激治疗仪项目市场调研需求
1、≥7寸TFT触摸液晶显示屏；
2、台式结构，ARM嵌入式操作系统；
3、设备具有自检功能，主机可对治疗头进行识别、检测和自动参数匹配；
4、治疗过程中具有对治疗终端（超声治疗头和电极板）接触状态及输出剂量实时监测功能；
5、超声频率≥800KHz；
6、超声输出功率：1.2W；
7、超声治疗头有效辐射面积≥1.5cm²；
8、超声输出模式：连续模式，脉冲模式；
9、占空比：10%～100%，步距10%；
10、电刺激频率：20～1000Hz，6档可调；
11、电脉冲宽度100μs，脉冲幅值45V；
12、电刺激具备间歇输出和连续输出两种输出模式；
13、设备质保5年；
14、维修时提供备用机。


[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK24]项目4.叩击式排痰仪项目市场调研需求
（一）叩击式排痰仪技术参数：
1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮；
2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现；
3、独立双通道；
4、具备24V安全电压和伺服系统电路，设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减，动力补偿能力≥3Hz；
5、传动动力头振动幅度≤7mm；
6、传动轴：长度达1.6m～2m，双层橡胶绝缘保护层的不锈钢材质；
7、传动动力头直径≤90mm；
8、叩击头手柄相对传动软轴可360°自由转动；
9、工作模式：手动模式及自动模式；
10、时间设置：手动模式1～60min，步距为1min，误差±10%，自动模式5、10、15、20min，误差为±10%；
11、振动频率：10～60Hz，步距1Hz，误差为±20%；
12、设备质保五年；
13、维修时提供备用机。
（二）配置：吞咽神经和肌肉电刺激仪（数量：2台）
技术参数：
1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮；
2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现；
[bookmark: _Hlk144403688]3、配有手控触发器，可接受自主控制的实时电刺激；
4、输出模式：成人连续脉冲模式、儿童交替脉冲模式、单脉冲训练模式、评估模式；
5、定时范围：1min～99min可调，步长1min。

[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK25]项目5.经颅直流电项目市场调研需求
1、刺激模式数量：≥6种，且具备tDCS、tACS、tRNS、tPCS、CES、EES模式；
2、输出电流强度最高≥2500μA；
3、输出刺激频率最高≥200Hz；
4、最小脉冲宽度≤2.5ms；
5、最大脉冲宽度≥1s；
6、实时阻抗范围：5kΩ～40kΩ；
7提供预刺激模式；
8、治疗终端数：≥8个；
9、治疗终端具有离线工作功能，可独立完成治疗；
10、终端支持触摸和按键两种交互方式；
11、终端采用锂电池供电，电池支持快充功能；
12、主机可同时给≥8个治疗终端发送治疗处方并保存处方；
13、终端可显示：患者信息、治疗模式、治疗强度、治疗时间、治疗频率、实时电阻，具备开始、暂停和结束功能按键；
14、认知评估和训练模块：提供≥100个认知评估量表和≥6个认知训练任务；
15、刺激参数可调，可调节参数包括：治疗模式、刺激档位、电流强度、治疗时间、治疗靶点；
16、报告输出方式：自动化输出治疗记录报告，也可根据需求自定义编辑报告模板；
17、整机质保三年，维修时提供备用机。

[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK26]项目6.上肢康复训练系统项目市场调研需求
（一）上肢康复训练系统技术参数：
1、上臂长度可调范围：≥90mm；
2、前臂长度可调范围：≥80mm；
3、手臂机械臂高度调节范围≥400mm；
4、握力检测范围：0～10kg；
5、肘关节屈曲调节范围0°～100°；
6、具备上臂、前臂重力减重补偿调节功能；
7、可一键切换左右手训练，无需拆卸更换配件；
8、内置不少于23款训练游戏，含一维、二维、三维不同维度训练场景；
9、配有脉动治疗仪；
10、质保3年；
11、设备维修时提供备用机。
（二）配置：手功能康复训练与评估系统（数量：4套）
技术参数：
1、高清全彩液晶屏：清晰显示手指康复动作等信息；
2、物理按键设计，方便模式切换和功能快捷操作；
3、压力保护：双重过压保护机制，使用安全；
4、力度可调：训练力度可调，级别≥9档；
5、时间可调：训练时间可调1-60分钟，每分钟可调；
6、速度可调：训练速度可调级别≥9档；
7、语音实时引导患者每个动作训练，且音量可调节；
8、实时画面引导患者每个动作训练，形成视觉反馈，场景化任务导向训练，在被动训练、主动训练中均可实现；
9、同时有被动功能、主从镜像功能、主动助力功能、抗阻功能；
10、预设至少22个手指被动训练动作，包含5指握拳康复、5指伸展康复、单指单独康复、对指、捏指等动作；
11、质保3年。

[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]项目7.多功能视频脑电图项目市场调研需求
（一）多功能视频脑电图技术参数：
1、具备心电滤波功能：在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰；
2、具备肌电滤波功能：在脑电图回放诊断分析时快速肌电滤波功能,能滤除肌电干扰；
3、采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联、振幅范围；
4、具备脑电地形图功能;在采集过程中实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现，直观提示脑功能的变化情况；
5、数据可在任意计算机回放，不需要安装软件。具备剪辑功能、屏幕拷贝功能、局部脑电图波形可以放大分析功能、快速跳选功能、数据回放、导联编排波幅调节、测量、事件标记和搜寻功能；
6、放大器通道数≥40通道；
7、峰峰值噪声 ：＜1.5μVp-p；
8、共模抑制比：＞120dB；
9、具有头皮阻抗测试功能；
10、视频图像分辨率≥1920×1080像素；
11、音视频同步采集记录；
12、具备闪光诱发刺激功能，LED闪光灯刺激强度≥1J；
13、质保三年。
（二）配置：吞咽神经电治疗仪（数量：2台）
技术参数：
1、脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz；
2、脉冲宽度：100μs~400μs可调，步长10μs；
3、脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs；
4、脉冲的上升时间和下降时间：1s~10s可调，步长1s；
5、脉冲的维持时间：1s~55s可调，步长1s；
6、脉冲的断电时间：3s~75s可调，步长1s；
7、治疗时间1~99min可调，步长1min；
8、内置电极放置图示，方便使用；
9、双通道输出，固定模式及移动电极模式模式可同时独立使用，每通道可独立设置治疗参数，同时治疗两位患者；
10、可进行口腔内及口腔外电刺激，通过不同的电极可固定点刺激及不固定式刺激，配备多种刺激电极；
11、触屏+一键飞梭，操作简便多样化，一键飞梭旋钮，360°无死角精准调控，还有自动锁定功能，防止误碰；
12、质保三年。

[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]项目8.高能量激光项目市场调研需求
（一）高能量激光技术参数：
1、激光器工作介质:半导体激光器；
2、输出模式:连续模式、脉冲模式；
3、输出方式：手持式手柄按钮开关操作；
4、治疗激光波长：≤980nm；
5、单波长最大连续输出功率≥15W，功率调节范围，1-15W，微调步进0.1W；
6、指示光波长：650nm±20 nm，指示光功率：＜5mW，指示光亮度可调节；
7、治疗肩关节时距离出光口5cm处的光斑直径:30-40mm；
8、脉冲模式脉宽：1ms–999 ms可调，调节步进1ms，误差≤±10%；
9、脉冲模式频率：1Hz–500 Hz可调，调节步进1Hz，误差≤±10%；
10、光束发散角：0.3rad-0.5rad；
11、激光输出手柄出光口光功率密度：≥5000mW/cm²；
12、激光输出手柄出光口3cm 处光功率密度：＞2300mW/cm²；
13、手柄材质需为金属材质，耐高温性更强；
14、屏幕：智能高清触控大屏，屏幕亮度可调整，中文显示和输入法；
15、定时器：0-3600S；
16、治疗方案：可储存针对患者的精准定制化治疗方案；
17、具有治疗导引功能，可播放教学视频，人体图谱（视频）；
18、激光防护眼镜：防护镜对激光输出波长的光密度≥4，可见光透射比≥30%；
19、质保三年。
（二）配置：电脑中频治疗仪(数量：2台)
技术参数：
1、输出通道：四路（温热）输出，二路干扰电治疗通道；二路直流电导入通道；
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]2、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%；
3、调制频率范围：在0～150Hz范围内；
4、差频频率范围：在0～100Hz范围内；
5、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%；
6、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇梯波以及它们的组合；
7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制；
8、时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%；
9、质保三年。

项目9.床边下肢主被动运动康复机项目市场调研需求
1、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统的载体以圆周运动模式对卧床患者下肢进行功能训练；
2、治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换；
3、时间设置：可以预设时间，范围为0~120min，主界面可现实为正计时或者倒计时；
4、操作与显示：≥10寸显示屏，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；
5、痉挛保护功能提供两种处理方式：暂停和反转；
6、踏车参数：
6.1、电机转速：15~55r/min可调；
6.2、助力扭矩：1～29Nm可调；
6.3、阻力扭矩：1～20Nm可调；
7、急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作；
8、电刺激参数：
8.1、输出路数：标配4路；
8.2、输出电流：0~140mA可调，依肌力动态补偿；
8.3、脉冲频率：10~100Hz可调；
8.4、脉冲宽度：50~500μs可调；
9、设备保质期3年。




项目10.呼吸训练器项目市场调研需求
（一）整体要求
1、提供系统软件包括：肺功能检测、康复评估、呼吸肌功能评估、呼吸肌训练、气道廓清功能，所有检测、治疗、训练数据可保存于本地，可生成A4报告供查看、打印，并且可把数据、报告上传到云端保存；
2、提供肺功能检测设备、呼吸肌功能评估、呼吸肌训练治疗设备；
3、系统及配套硬件包括：呼吸分析与康复系统1套，呼吸分析与康复仪主机1台，常规肺通气模块1台，呼吸压力模块12台，呼吸神经肌肉刺激仪2台。便携式肺功能测试仪2台，呼吸训练器100个；
4、质保三年。
（二）功能及参数要求
1.系统功能参数
1.1、云端呼吸康复管理医生端模块包含以下功能：首页看板、患者管理、筛查建档、扫二维码建档、康复评估、制定康复方案、方案执行、评估报告、下发执行方案、方案执行记录、评估工具管理、评估病种、随访登记、复诊计划管理、随计划模板、随访配置、患者宣教管理、宣教记录、报告管理、康复一张网大数据、转诊管理、数据查询与统计与导出；
1.2康复评估功能支持以下病种开评估单：慢性阻塞性肺病、哮喘、肺间质性疾病、肺动脉高压、肺癌、支气管扩张、尘肺病、神经肌肉疾病、脑卒中、肥胖睡眠呼吸障碍疾病、肝病、消化道肿瘤(食道癌、其他肺部疾病、危重症、围手术期、冠心病、急性鼻炎、胸腔积液、肺结节、肺功能异常(小气道)、重症肺炎、COPD-OSA重叠综合征疾病；
1.3病种对应的康复评估项需要内置包含：呼吸困难评估、生活质量评估、心理评估、其他评估、营养评估、生命质量评估、肺炎病情评估、检查化验评估、功能检查评估、四肢肌力评估、治疗评估，共30+功能检查与化验项目及50+评估量表。具有依据检查检验项目结果、合并症、量表评估结果、COPD分级、BODE指数等多维参数，智能推荐方案危险分层生成评估报告与制定精准执行方案；支持同一患者两个评估单的前后对比分析、导出及打印；
1.4康复方案与治疗执行：康复方案的项目内置包含：运动、治疗、用药、营养方案，共55个方案项目。具有智能推荐康复方案项目；可自动同步肺功能仪、呼吸肌力、呼吸训练、六分钟、feno、FeCo、神经肌肉电刺激设备检查报告并更新执行进度，生成治疗报告并支持与评估报告合并。支持云端康复闭环流程，患者通过居家康复小程序，完成院外监测联动；
2.肺功能仪
2.1测试模式：包含用力肺活量、慢肺活量、最大分钟通气量、舒张试验；
测量参数：
慢肺活量SVC：VC、VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IC%P、IRV、IRV%P、ERV、ERV%P、VC%P、VT、VT%P、MV、TIN、TEX、TTOT、BF、BF%P、TIN/TTON、TEX/TTON、TIN/TEX、VC%；
用力肺活量FVC：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、PIF、PIF50、MIF、FET、VEXP、FET、（FEV1 1% FVC1）%P、PIF、ELA；
最大分钟通气量MVV：MVV、MVV%P、VT MVV、TIME MVV、BF MVV、MVV%。
2.2传感器类型：金属筛网压差式传感器；
2.3流量测量范围：0-16L/s；流量精确范围：±3%或±0.17L/s，取其大者；分辨率：0.01L/s；
2.4容量测量范围：0-10L；容量精确范围：±2%或±0.05L，取其大者；分辨率：0.01L；
2.5气流阻力：流量测量范围内不超过0.15Kpa/（L/s）；
2.6频率响应：应不超过±12%或±0.25 L/s，取其大者；
2.7呼吸频率：0-120BPM，测量误差为±5%或±1BPM，取其大者；
2.8质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F，受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确；
2.9标定功能：具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)并进行BTPS自动修正功能；可通过定标筒进行常规定标和三流速定标；
2.10院感防控：具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒流量传感器头部，可使用通用的内径为30mm的肺功能仪耗材；
2.11常规肺通气模块手柄具有显示屏与喇叭；
2.12主机内置热敏打印机；
2.13主机屏幕不少于8寸，为彩色触摸液晶屏；
2.15主机可连RJ45网线，同时具备无线网络功能，实现多种方式对接HIS；
3.呼吸压力模块
3.1产品注册证中须有明确的呼吸压力测试的描述。（提供产品注册证举证）；
3.2压力测量范围：±20kPa；精确范围：±1%或±0.1kPa，取其大者；分辨率：0.01kPa；
3.3检测过程激励式动画操作界面；
3.4可徒手拆卸头部，可进行清洗、浸泡、消毒，可使用通用的一次性肺功能仪用过滤嘴；
3.5语音智能播报协助操作使用；
4.呼吸神经肌肉刺激仪
4.1通道数量：膈神经刺激2通道；腹肌刺激4通道；
4.2膈肌模块刺激电流幅度：正向调节幅度：1mA-100mA，增量0.5mA；负向调节幅度：0.28mA-28mA，增量0.14mA； 
4.3腹肌模块刺激电流幅度：调节幅度：1mA-100mA，增量0.5mA；
4.4脉冲频率调节范围：≥20Hz-100Hz，增量5Hz；
4.5刺激时间调节范围：≥0.7s-2s，增量0.1s；
4.6吸气时间调节范围：≥0.7s-5s，增量0.1s；
4.7呼吸频率调节范围：≥5-40次/min，增量1次/min；
4.8电刺激强度有2种调节方式，按电流调节和按电压调节；
4.9内置电池工作电压为DC3.8V，内置电池容量≥8000mAh；
4.10设备主机重量：<370g；
4.11设备主机尺寸：<180mm×83mm×26mm；
5.配置清单：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	呼吸分析与康复仪主机
	1
	台

	2
	常规肺通气模块
	1
	套

	2.1
	肺功能测试主机
	1
	台

	2.2
	传感器组件
	1
	套

	2.3
	内嵌USB数据线
	1
	条

	3
	呼吸压力模块
	12
	套

	3.1
	呼吸压力测试主机
	12
	台

	3.2
	呼吸压力阀头
	12
	个

	3.3
	内嵌USB数据线
	12
	条

	4
	呼吸神经肌肉刺激仪
	2
	套

	4.1
	呼吸神经肌肉刺激仪主机
	2
	个

	4.2
	电极导线
	6
	条

	4.3
	充电线
	2
	条

	4.4
	电源适配器
	2
	个

	5
	平板电脑
	12
	台

	6
	定标筒
	1
	个

	7
	呼吸分析与康复系统
	1
	套

	8
	便携式肺功能测试仪
	2
	台

	9
	呼吸训练器
	100
	个



[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]项目11.心肺运动试验仪项目市场调研需求
一、心肺功能测试系统
1、流量传感器类型：采用双向压差式或同等精度流量传感技术，可精准检测静息及运动状态下通气流量，具备自动定标功能；
2、氧气传感器类型：电化学式，响应速度快、测量稳定性好；
3、二氧化碳传感器类型：红外光学原理，免日常频繁校准，长期运行可靠；
4、血氧测量方式：支持耳夹或指夹血氧探头；
5、运动血压监测：无创自动血压测量，支持运动过程中定时、手动双模式触发检测；
6、数据传输：支持有线+无线双传输模式，具备抗干扰能力；
7、支持实时显示参数趋势图、负荷曲线、测试全过程可实时监控受试者生命体征状态；
二、心电采集单元
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]1、采集规格：12导联同步心电采集；
2、采样性能：采样率≥1000Hz，24位A/D同步采样；
3、传输方式：支持无线蓝牙+有线双连接模式；
4、抗干扰能力：具备运动状态下肌电干扰抑制、基线漂移校正功能，保障运动中心电波形清晰可读；
5、支持基础心律失常自动识别、ST段自动分析功能；
三、立式医用功率车 
1、阻力控制：电磁控无级阻力调节，负荷输出精准，运行低噪平稳；
2、功率范围：5W～350W，覆盖成人常规运动心肺测试全负荷区间；
3、功率分辨率：1W；
4、安全配置：配备紧急停止按钮，具备过载保护、异常状态自动停机功能；
5、人体工学设计：座椅高度、前后位置可调节，扶手角度适配不同身高受试者；
四、配置：
睡眠呼吸监测仪（数量：2台）
1、鼻气流检测：测量范围0-80L/min，
2、血氧饱和度测量范围：0%～100%，70%～100%区间测量精度±2%
3、胸、腹呼吸运动：0～60次/分钟，测量精度±2次/分钟
4、体位监测：支持俯卧、仰卧、左侧卧、右侧卧、坐位等临床常用体位识别
软件功能：
手动分析：支持自动识别呼吸暂停、低通气、打鼾等睡眠呼吸事件；支持手动标记、修正波形与事件结果；
6、可生成标准化睡眠呼吸监测中文报告；
（二）微量一氧化碳检测仪（数量：1台）
1、分辨率：0-10ppm量程为0.01ppm；0-100ppm量程为0.1ppm；
2、检测精度：≤±2%FS或读数±3%（专业微量检测级精度，优于普通报警设备）；
3、响应时间（T90）：≤30s；
4、零点漂移：≤±0.5ppm/月（保障长期低浓度检测稳定性）；
5、报警阈值：支持自定义设置，常规参考阈值：一级报警4ppm、二级报警10ppm；
五、设备质保三年。
