二、技术要求
	序号
	货物名称
	参考规格
	参数要求

	1
	一次性使用脑电传感器
	各规格型号
	通过获取EEG（脑电）信号监测脑部状态，提供麻醉深度参考数据

	2
	金属骨针
	1.2*230 25支/盒等各规格型号
	不锈钢材料制成，灭菌包装，供骨折复位时部分植入人体作牵引或骨科手术时内固定用

	3
	口垫(胃镜咬口)
	有舌
	/

	4
	口垫(牙垫)
	牙垫中100只/包
	
手术或检查时患者开口的辅助器械，采用聚乙烯材料制成。用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合

	5
	理疗黏贴电极片
	LT-1 -C
	针灸康复使用

	6
	一次性冲洗管(妇科)
	50支/包
	/

	7
	一次性气道细胞刷
	  1件/包
	/

	8
	一次性使用备皮包
	200只/箱
	/

	9
	一次性使用避光压力延长管
	避光型1.3*2.7-1500 
	/

	10
	一次性使用多通道旋塞
	各规格型号
	供临床输液、输血过程中通过切换输液、输血流路，实现单路输注或多路混合输注用，可用于压力输注

	11
	一次性使用硅橡胶引流球
	200ml
	/

	12
	一次性使用吸痰器
	25mlF12(4.00mm) I型
	供临床吸取、收集痰液用

	13
	一次性无菌旋塞
	三通,旋芯颜色为蓝色50个/盒
	/
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