附件1：

危化品存放柜、组织玻片、蜡块存放柜项目市场调研需求
一、危化品存放柜：
（1）易燃液体储存柜需求：（2个）

1.外观标识：黄色柜体，醒目标注“易燃液体”“禁止烟火”及GHS火焰标识。
2.材质结构：柜体采用≥1.5mm冷轧钢板，双层钢板间填充陶瓷纤维防火层（耐火极限≥1小时），内衬防静电镀锌钢板，层板承重≥50kg/m²，可调节层间距。 
3.通风系统：可燃气体探测器。
4.安全配置：双锁管理（机械锁+电子密码锁），门缝密封条耐高温（≥150℃膨胀密封），防泄漏盛漏槽深度≥51mm，容积≥最大容器1.1倍。
5.通用安全要求：
a：防静电：柜体接地电阻≤4Ω，层板跨接电阻≤0.03Ω。 
b：环境监控：温湿度范围10~30℃、湿度≤60%，超限声光报警。 
c：应急装备：柜旁配备防毒面具、耐酸碱手套、灭火毯。
（2）腐蚀性液体储存柜需求：（1个）

1.外观标识：蓝色柜体，标注“腐蚀品”及GHS腐蚀标识。 
2.材质结构：柜体内外层采用抗腐蚀PP板（阻燃V-0级）或钢板内衬PP涂层，厚度≥5mm，层板为防溢式PP托盘，耐强酸强碱（盐雾试验≥10级）。
3.通风系统：pH试纸自动监测装置，泄漏时触发声光报警。 
4.特殊设计：柜底设置防泄漏围堰（高度≥15cm），配备耐酸碱吸附棉。
5.通用安全要求：
a：防静电：柜体接地电阻≤4Ω，层板跨接电阻≤0.03Ω。 
b：环境监控：温湿度范围10~30℃、湿度≤60%，超限声光报警。 
c：应急装备：柜旁配备防毒面具、耐酸碱手套、灭火毯及应急喷淋装置。

二、蜡块存放柜需求：（12组）

1.规格：1295*450*478。

2.采用优质SPCC冷轧钢板，底座1.2㎜冷轧钢板，箱体0.8㎜冷轧钢板，抽屉0.8㎜冷轧钢板，每组3节，加底座一只，每节六个大抽，中间有蜡块专用固定分隔条可灵活归类，可存放包埋盒蜡块12000块左右。每节均带锁,锁具使用互开锁。

3.拉手：ABS暗拉手。表面处理：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂。

4.专用插槽、标签一体化冲压成型。
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三、组织玻片存放柜需求（2组）

1.规格：450*500*1625
2.采用优质冷轧钢板，底座1.2㎜冷轧钢板，箱体0.8㎜冷轧钢板，抽屉0.8㎜冷轧钢板，七二十抽（4大节，每节18抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片850张，每组存放切片60000张以上），玻片专用抽板式滑道，底部由4颗螺母固定.抽屉内置暗锁，防滑功能。拉手采用ABS镀铬，抽屉内有金属分隔条，便于存档。每大节均带门带锁,锁具使用互开锁,柜体表面处理脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂。插槽：金属开模专用插槽。
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四、质保三年
