一、采购清单
	序号
	采购标的名称
	数量
	单位

	1
	江西省交通运输厅全省航道养护疏浚工程服务项目浚后质量检验检测服务
	1
	项


二、技术要求

1、项目概况：江西省交通运输厅全省航道养护疏浚工程服务项目浚后质量检验检测服务包括13个浅滩，详见各浅滩情况表。

2、测量方式及次数：每处疏浚浅滩的浚后测量一次，若初测不合格，需补测直至合格。

3、平面坐标采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

4、测图比例尺应满足1:2000或更大比例尺要求，按断面图中设计航道底标高、底宽、边坡验收，实行分滩验收。

5、提供纸质测量成果四套，电子成果需采用三维高程点。

6、联合采购人组织江西省交通运输厅全省航道养护疏浚工程服务项目浚后质量检验检测服务的交(竣)工验收会。

7、浅滩测量统计表（表中长度以设计图桩号为参照未取小数，宽度为设计断面图注记写明的内容，部分图纸可能与图纸量取有差，挖槽底面积为挖槽CAD量取实际底面积）
	2026年江西省交通运输厅全省航道养护疏浚工程服务项目13个浅滩测量统计表

	序号
	所属片区
	滩名 
	长度（m）
	宽度（m）
	面积（㎡）

	1
	赣东
	范家滩（三期）
	1456
	60
	87352.27

	2
	
	石港大桥
	700
	120
	84000

	3
	
	界牌下游
	751
	50
	37542.91

	4
	
	瓢山滩
	599
	120
	71875.49

	5
	赣南
	峡江枢纽口门区下游连接段
	174
	30
	5061.67

	6
	
	华能电厂
	437
	75-100
	29530.97

	7
	
	张家渡
	100
	360
	36023.54

	8
	
	石虎塘枢纽下游连接段
	995
	65
	67118.64

	9
	
	刁子角滩
	601
	120
	71800.74

	10
	
	井冈山枢纽口门区及下游连接段
	1276
	70
	89377.72

	11
	赣北
	炉子窑
	638
	75
	47871.99

	12
	赣中
	铁河
	800
	120
	95999.16

	13
	
	流水洞
	800
	100
	80217.7

	合计
	9327
	
	803772.8


注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
