## 附件2：

**南昌市第一医院监测方案四个排污口**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **南昌市第一医院 东湖院区** | | | | |
| **序号** | **点位** | **点位名称** | **监测频次 （全年）** | **数量(次)** |
| 1 | 南昌市第 一医院自行监测废水监测 方案 | 医疗废水排放口 001,挥发酚 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口 001,化学需氧量 | 3次/1周 | 52 |
| 医疗废水排放口 001,粪大肠菌群 | 3次/1月 | 12 |
| 医疗废水排放口 001,动植物油 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口 001,阴离子表面活性剂 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口 001,总氰化物 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口001,五日生化需氧量 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口 001,pH值 | 2次/1天 | 365 |
| 医疗废水排放口 001,石油类 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口 001,悬浮物 | 3次/1周 | 52 |
| 2 | 南昌市第 一医院自 行监测， 无组织废 气监测方 案 | 无组织自行监测点 1,甲烷 | 4次/1季度/4点 | 4 |
| 无组织自行监测点 2,臭气浓度 | 4次/1季度/4点 | 4 |
| 无组织自行监测点 3,氨(氨气) | 4次/1季度/4点 | 4 |
| 无组织自行监测点 4 , 氯 | 4次/1季度/4点 | 4 |
| 无组织自行监测点 5,硫化氢 | 4次/1季度/4点 | 4 |
| 3 | 南昌市第 一医院自 行监测， 噪声监测方案 | 厂界东1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| 厂界南1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| 厂界西1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| 厂界北1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| **南昌市第一医院眼科医院** | | | | |
| 4 | 南昌市第一医院眼科医院废水监测方案 | 眼科废水排放口 002,悬浮物 | 3次/1周 | 52 |
| 眼科废水排放口 002,挥发酚 | 3次/1季度 | 4 |
| 眼科废水排放口002,五日生化需氧量 | 3次/1季度 | 4 |
| 眼科废水排放口 002,pH值 | 2次/1天 | 365 |
| 眼科废水排放口 002,动植物油 | 3次/1季度 | 4 |
| 眼科废水排放口002,阴离子表面活性剂 | 3次/1季度 | 4 |
| 眼科废水排放口 002,化学需氧量 | 3次/1周 | 52 |
| 眼科废水排放口 002,石油类 | 3次/1季度 | 4 |
| 眼科废水排放口 002,粪大肠菌群 | 3次/1月 | 12 |
| 眼科废水排放口002,总氰化物 | 3次/1季度 | 4 |
| 5 | 南昌市第 一医院眼科医院自 行监测， 无组织废 气监测方 案 | 无组织自行监测点 1,甲烷 | 4次/1季度/4点 | 4 |
| 无组织自行监测点 2,臭气浓度 | 4次/1季度/4点 | 4 |
| 无组织自行监测点 3,氨(氨气) | 4次/1季度/4点 | 4 |
| 无组织自行监测点 4 , 氯 | 4次/1季度/4点 | 4 |
| 无组织自行监测点 5,硫化氢 | 4次/1季度/4点 | 4 |
| 6 | 南昌市第 一医院眼科医院自 行监测， 噪声监测方案 | 厂界东1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| 厂界南1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| 厂界西1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| 厂界北1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| **南昌市第 一医院青山湖院区** | | | | |
| 7 | 南昌市第 一医院北院自行监测，废水监测方案 | 医疗废水排放口001,石油类 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口 001,粪大肠菌群 | 3次/1月 | 12 |
| 医疗废水排放口 001,pH值 | 2次/1天 | 365 |
| 医疗废水排放口001,阴离子表面活性剂 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口 001,化学需氧量 | 3次/1周 | 52 |
| 医疗废水排放口001,总氰化物 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口 001,挥发酚 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口001,动植物油 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口 001,悬浮物 | 3次/1周 | 52 |
| 医疗废水排放口001,五日生化需氧量 | 3次/1季度 | 4 |
| 8 | 南昌市第 一医院北院自行监测， 无组织废 气监测方 案 | 无组织自行监测点 1,甲烷 | 4次/1季度 | 4 |
| 无组织自行监测点 2,臭气浓度 | 4次/1季度 | 4 |
| 无组织自行监测点 3,氨(氨气) | 4次/1季度 | 4 |
| 无组织自行监测点 4 , 氯 | 4次/1季度 | 4 |
| 无组织自行监测点 5,硫化氢 | 4次/1季度 | 4 |
| 9 | 南昌市第 一医院北院自行监测， 噪声监测方案 | 厂界东1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| 厂界南1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| 厂界西1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| 厂界北1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| **南昌市第一医院九龙湖分院** | | | | |
| 10 | 南昌市第 一医院九龙湖分院自行监测，废气监测方案 | 污水处理站MF0002,废气排放口001,氨(氨气 ) | 3次/1季度 | 4 |
| 污水处理站MF0002,废气排放口001臭气浓度 | 3次/1季度 | 4 |
| 污水处理站MF0002,废气排放口001,硫化氢 | 3次/1季度 | 4 |
| 无组织自行监测点 1,甲烷 | 4次/1季度/4点 | 4 |
| 无组织自行监测点 2,臭气浓度 | 4次/1季度/4点 | 4 |
| 无组织自行监测点 3,氨(氨气) | 4次/1季度/4点 | 4 |
| 无组织自行监测点 4 , 氯 | 4次/1季度/4点 | 4 |
| 无组织自行监测点 5,硫化氢 | 4次/1季度/4点 | 4 |
| 燃气锅炉排放口，颗粒物 | 3次/1年 | 1 |
| 燃气锅炉排放口，氮氧化物 | 3次/月 | 12 |
| 林格曼黑度 | 3次/1年 | 1 |
| 燃气锅炉排放口，二氧化硫 | 3次/1年 | 1 |
| 11 | 南昌市第 一医院九龙湖分院自 行监测废水监测 方案 | 医疗废水排放口 001,挥发酚 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口 001,化学需氧量 | 3次/1周 | 52 |
| 医疗废水排放口 001,粪大肠菌群 | 3次/1月 | 12 |
| 医疗废水排放口001,动植物油 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口 001,阴离子表面活性剂 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口 001,总氰化物 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口001,五日生化需氧量 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口 001,pH值 | 2次/1天 | 365 |
| 医疗废水排放口 001,石油类 | 3次/1季度 | 4 |
| 医疗废水排放口 001,悬浮物 | 3次/1周 | 52 |
| 12 | 南昌市第 一医院九龙湖分院自行监测， 噪声监测方案 | 厂界东1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| 厂界南1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| 厂界西1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| 厂界北1米外，工业企业厂界环境噪声 | 1次/1季度/昼夜 | 4 |
| **其他费用** | | | | |
| 人工车辆费 | | 每次监测外派人员、外派车辆 |  |  |
| 技术服务 | | 所有需要填报的平台，含各类季报、年报等技术服务 |  |  |