**附件1：**

**整形设备一批 (吸脂机、电动脂肪离心机)项目需求**

一、吸脂机参数（数量：1台）

 1、吸引压力：-60—-100kpa连续可调

 2、抽气速度：120L/min—240L/min

 3、注液系统流量范围：0ml/min-550ml/min

 4、工作噪音：≤65db

 5、操作方式：负压、注液、共振一体化脚踏操控

 6、吸脂模式：手动模式、共振模式

 7、震动次数：0—3500次/min

 8、震动幅度：5—10mm

二、电动脂肪离心机参数（数量：1台）

 1、最大转速：5000r/min

 2、最大相对离心力：4600（xg）

 3、容量（mlX管数）：500x4

 4、角转子：8x20ml 4x50ml

 5、转速精度：+-30r/min

 6、定时范围：0-99min

三、商务条款

 1、质保五年