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快速脱水机项目市场调研需求
1. 用途：病理活检小标本、术中送检标本快速梯度脱水、透明、浸蜡；可兼容常规石蜡标本日间加急处理，大幅缩短脱水时长。
2. 工作模式：全自动程序控制，全程无有害气体外泄，符合院感及环保要求。
3. 处理容量：一次装载标本量≥60个标准组织包埋盒。
4. 全套标准快速脱水程序总时长：约90分钟。
5. 可自定义编辑多套用户程序：可设置快速活检、常规小标本、大体组织、穿刺标本多套梯度工艺，随时调取。
6. 质保3年。


