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玻片、包埋盒打印设备市场调研需求
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]一、玻片打印设备（数量：1台）：
1、打印类型：不限。
2、整机外形尺寸：宽≤200mm，深≤300，高≤300mm。
3、玻片容量：≥100片。
4、打印方式：可外接扫码打印、连接电脑打印。
5、打印内容：支持数字、字母、中文、字符、LOGO、一维码和二维码等，大小与位置均可自定义调整。
6、可对接医院现有LIS、HIS系统。
7、打印过程不产生刺激性、有毒有害气体。
二、包埋盒打印设备（数量：1台）：
1、打印类型：不限。
2、整机外形尺寸：宽≤250mm，深≤400，高≤400mm。
3、包埋盒容量：包埋盒储存槽可用槽数不低于4槽，每槽可上机包埋盒容量≥50个。
4、打印内容：支持数字、字母、中文、字符、LOGO、一维码和二维码等，大小与位置均可自定义调整。
5、可对接医院现有LIS、HIS系统。
6、打印过程不产生刺激性、有毒有害气体。
三、质保三年

