一次性使用血液透析滤过器及配套管路参数

技术参数
一般数据：尺寸：27x22x9cm  上下浮动2cm；配套内血容量+ 10 %：140-160 ml
1、 本产品由空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架、收集袋、保护套、管路夹、接头、采样口、气体捕获器、以及传感保护器组成。
2、 血液流速范围：75-400 ml'min
3、 有效表面积：1.0 m²

